	[image: ]
	Teknik Doküman 
	Sipariş Kodu: 1100600101111

	
	
	Sayfa: 1 / 2

	
	
	Tarih: 25.08.2026



TEKNİK ÖZELLİKLER
Sensör Tipi: sCMOS
Sensör Boyutu: 1/1.8"
Görüntüleme Alanı: 8,92 mm (Çapraz)
Görüntü Yakalama Çözünürlüğü: 6 MP
USB Üzerinden Canlı Görüntüleme: 3072 × 2048, 1536 × 1024 piksel
Piksel Boyutu: 2,4 × 2,4 μm
Tarama Modu: Progresif
Deklanşör Modu: Rolling Shutter (Kayan Deklanşör)
Veri Aktarımı: USB 3.1
Maksimum Kare Hızı:
3072 × 2048 @ 30 fps
1536 × 1024 @ 50 fps
Pozlama Süresi: 16 μs – 2 sn
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ila +60 °C (yoğuşmasız)
Hassasiyet: 425 mV(G) @ 1/30 sn
Desteklenen Arayüzler: TWAIN, SDK ve DirectShow sürücüsü
Desteklenen İşletim Sistemleri: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.9, Linux veya üzeri
Minimum Bilgisayar Gereksinimleri:
2 GHz çift çekirdekli işlemci
2 GB RAM
Minimum 512 MB ekran kartı belleği
Objektif Bağlantısı: C-Mount
Yazılım: Motic Images Plus 3.1 (Windows 10, Mac OS X 10.9, Linux Ubuntu 16.04 veya üzeri)

Fonksiyonlar:
Fotoğraf ve video çekimi
Canlı görüntü ve sabit görüntü ölçümü
Görüntü ayarları
Beyaz dengesi
Otomatik ve manuel pozlama
Bireysel objektif kalibrasyon sistemi
Güç Beslemesi: 5 V (USB bağlantı noktası üzerinden)
Kutu İçeriği:
CS halka adaptörü
USB 3.1 kablosu
Motic 4 noktalı kalibrasyon lamı
PC/OSX/Linux için Motic Images Plus 3.1 yazılımı
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